 
Как прошить Linux сразу во внутреннюю память tv-box на базе процессора RochChip,
на примере обычной z28 и образа Linux от rock64, устройство должно быть со стертой внутренней памятью!!!
(т.е. должно грузиться в maskrom режиме)

Пришлось немного подправить пути в скрипте, чтоб не тащить все репозитории рокчипа

Порядок действий:

1. распаковываем архив с набором инструментов (я распаковал в /home/user)
2. образ с системой копируем в папку image (лежим в папке со скриптом, я для простоты переименовал образ в linux.img)
3. открываем терминал и переходим в папку с нашим скриптом прошивки командой
cd /home/user/z28_linux_flasher
4. вводим команду ./flash_tool.sh  -c rk3328 -p system  -i  image/linux.img

по завершении процесса отключаем устройство и идем пробовать на телевизоре.

p.s. На pro версии не пробовал, но в теории должен работать гигабитный интернет, 
на обычной версии работает wi-fi, но не работает ethernet (100 Mb интерфейс удален в новых dtb файлах,
время будет соберу образ с измененным dtb)
